|  |  |
| --- | --- |
| Artikelnr. | 1550-1 |
| EAN | 7391477155014 |
| E-nr | 9302508 |
| RSK | 8760348 |
| Färg/Yta | Vit |
| Material | ABS-plast |
| Bredd [mm] | 177 |
| Höjd [mm] | 177 |
| Djup [mm] | 58 |
| Diameter [mm] | 177 |
| Vikt [kg] | 0,5 |
| Allpolig brytare | Ja |
| Effektförbrukning | 4W |
| Spänning / Frekvens | 100-240V AC 50-60Hz, 12V DC |
| Kapslingsklass | IP44 |
| Isolationsklass | Klass II ska ej skyddsjordas |
| Certifikat | S - Intertek |
| Märkningar | CE |
| Anslutning | Dold |
| Kapacitet, friblåsande | 110 m3/h |
| Ljudtrycksnivå, min varv | 20 dB(A) 3m |
| Kanal Ø [mm] | 100 - 125 |
| Placering | Vägg eller tak |
| Typ av motor | DC |
| Elinstallation | OBS! All fast elinstallation ska utföras av behörig elinstallatör |
| Övrigt | App laddas ner via Google Play eller App Store |

Specifikationer Pax Calima